|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage 7b zum Vertrag nach DE-UZ 065**  **Umweltzeichen für „Koch- und Heißfilterpapiere und Backpapiere“** |  | **Bitte benutzen Sie**  **diesen Vordruck !** |

Hersteller der Zellstofffasern:

Bezeichnung/Handelsname des Zellstoffs:

Nennung des Bleichverfahrens:

**Bleichverfahren bei der Zellstoffherstellung für Backpapiere**

Hiermit bestätigen wir, dass bei der Produktion des Zellstoffs bei dessen Bleichverfahren kein elementares Chlor eingesetzt wird.

|  |
| --- |
| Die spezifische Verbrauchsmenge an biologisch schwer abbaubaren Komplexbildnern (Ethylendiamintetraacetate (EDTA) und Diethylentriaminpentacetate (DTPA)) liegt bei:  Jahresmittelwert EDTA:       kg /Tonne lufttrocken  Jahresmittelwert DTPA:       kg /Tonne lufttrocken |
| Die spezifische Verbrauchsmenge an Bleichmittel bei dem ECF (elemental chlorine free) Verfahren liegt bei:  Jahresmittelwert:       kg ClO2 /Tonne lufttrocken |
| Die adsorbierbaren organisch gebundenen Halogene (AOX) überschreiten den Jahresmittelwert von 0,10 kg AOX /Tonne lufttrocken im Abwasser nicht.  Jahresmittelwert:       kg AOX /Tonne lufttrocken |

Ort:

Datum:

(rechtsverbindliche Unterschrift

und Firmenstempel)