|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage 2a zum Vertrag nach DE-UZ 65**  **Umweltzeichen für**  **„Ungebleichte Koch- und Heißfilterpapiere“** |  | **Bitte benutzen Sie**  **diesen Vordruck !** |

Hersteller der Filterpapiere        
(Direkteinleiter, Indirekteinleiter, Teefilterhersteller)

(vollständige Anschrift):

-Direkteinleiter (alle Grenzwerte sind eingehalten)

-Indirekteinleiter (Abwasservolumestrom/ AOX sind eingehalten;   
weitere Parameter sind genannt)

-Teefilterhersteller (die Parameter sind genannt)

Emissionswerte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Sollwert** | **Istwert**\* |
| Abwasser-Volumenstrom | 10 m3/Adt [[1]](#footnote-1)\* |  |
| CSB | 0,4 kg/Adt |  |
| BSB5 | 0,15 kg/Adt oder 25 mg/l |  |
| Abfiltrierbare Stoffe | 0,2 kg/Adt |  |
| AOX | < 0,01 kg/Adt |  |
| Gesamt-N(anorganisch + organisch N) (TNb) | 0,05 kg/Adt oder 15 mg/l |  |
| Gesamt-P | 0,003 kg/Adt oder 1 mg/l |  |

\* Adt = Tonne luftgetrocknetes Papier (**A**ir **d**ried **t**on)

rechtsverbindliche Unterschrift

und Firmenstempel des   
Filterpapierherstellers .................

1. [↑](#footnote-ref-1)