|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 104**  **Umweltzeichen für**  **„Nassreinigungsdienstleistung“** |  | **Bitte benutzen Sie**  **diesen Vordruck !** |

Reinigungsdienstleister (Zeichennehmer):

Inverkehrbringer (Zeichenanwender):

Marken-/Handelsname:

Hersteller des Nassreinigungssystems:

Systembezeichnung:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abschnitt** | **Erklärung/Nachweise für Nassreinigungsdienstleistung** | **Ja** | **Nein** |
| **3.2** | **Wasser-/Energieverbrauch** |  |  |
|  | • Der Wasserverbrauch bei normaler Oberbekleidung  ist ≤ 12 l/kg gereinigter Ware |  |  |
|  | • Beim vollelektrischen Nassreinigungssystem1) ist der Stromverbrauch zum Waschen und Trocknen  ≤ 0,5 kWh Heizstrom je kg Reinigungsgut  und  ≤ 0,2 kWh elektr. Strom für Antriebe und Hilfsaggregate je kg  Reinigungsgut |  |  |
|  | • Beim dampfbeheizten Nassreinigungssystem1) ist der Stromverbrauch zum Waschen und Trocknen  ≤ 0,7 kWh Dampf je kg Reinigungsgut  und  ≤ 0,2 kWh elektrischen Strom für Antriebe und Aggregate  je kg Reinigungsgut |  |  |
|  | • Es werden weitere Aggregate zur Trocknung eingesetzt |  |  |
|  | 1. Energiekennwerte der für das Finish eingesetzten Trocknungs-aggregate (in der Regelleistung)1) | ................kWh | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abschnitt** | **Erklärung/Nachweise für Nassreinigungsdienstleistung** | | | |
|  |  | | | |
|  | Verbrauchswerte/Charge für Reinigung und Trocknung auf Nassreinigungsverfahren:  2 badig bei 40°C Waschtemperatur, 1 bis 2 Spülbäder | | | |
|  |  | | | |
|  | Beladegewicht: | kg |  | |
|  |  |  |  | |
|  | Anzahl der Spülbäder: ..... |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  | Einheit | Ausführung | |
|  |  |  | dampfbeheizt | strombeheizt |
|  |  |  |  |  |
|  | Strom | kWh |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wasser | Liter |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dampf | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Druckluft | Liter |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Chargendauer |  |  |  |
|  | Nassreinigen | min |  |  |
|  | Trocknen | min |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Verbrauchswerte/Charge für Reinigung und Trocknung auf Nassreinigungsverfahren:  2 badig bei 30°C Waschtemperatur, 1 bis 2 Spülbäder | | | |
|  |  |  |  | |
|  | Beladegewicht: | kg |  | |
|  |  |  |  | |
|  | Anzahl der Spülbäder: |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  | Einheit | Ausführung | |
|  |  |  | dampfbeheizt | strombeheizt |
|  |  |  |  |  |
|  | Strom | kWh |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wasser | Liter |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dampf | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Druckluft | Liter |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Chargendauer |  |  |  |
|  | Nassreinigen | min |  |  |
|  | Trocknen | min |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abschnitt** | **Erklärung/Nachweise für Nassreinigungsdienstleistung** | **Ja** | **Nein** |
| **3.3** | **Reinigungsmittel** |  |  |
| **3.3.1** | • Bei der Reinigung werden keine organischen Lösemittel in den Bädern zugesetzt. |  |  |
| **3.3.2** | • In der Vordetachur werden zur Fleckentfernung   1. keine Substanzen der WGK 3 2. keine halogenierten, organischen Verbindungen 3. keine Zubereitungen, die diese enthalten, eingesetzt. |  |  |
|  | • Kohlenwasserstoffhaltige oder andere halogenfreie Lösemittel werden nur auf der Basis einer guten fachlichen Praxis in der Vor- und Nachdetachur angewandt. |  |  |
|  | • In der Nachdetachur werden keine halogenierten organischen Verbindungen oder diese enthaltenden Zubereitungen eingesetzt. |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.3.3** | • Bei der Nassreinigung werden nur Wasch-/ und Reinigungsmittel gem. § 2 WRMG eingesetzt |  |  |
|  | • Art des eingesetzten Wasch-/Reinigungsmittels: ................. | ...................... | |
|  | Menge (g/kg gereinigte Textilien): ................. | ..................... | |
|  | • UBA-Anmeldenummer des eingesetzten Wasch-/Reinigungsmittels | ..................... | |
|  | • UBA-Anmeldenummer  zu den eingesetzten Imprägniermitteln: ................. | .................... | |
| **3.4** | • Die Abwasserfracht entspricht den jeweiligen Anforderungen der IndirekteinleiterVO bzw. der kommunalen Satzung |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.5** | • Der Betreiber verpflichtet sich, nassreinigungsfähige Textilien nass zu reinigen, es sei denn der Kunde verlangt ausdrücklich eine chemische Reinigung. |  |  |

**Weitere Anlagen / Unterlagen zum Vertrag nach DE-UZ 104**

Anlage 2: Erklärung des Herstellers der Nassreinigungsanlage

Anlage 3: Erklärung des Herstellers des Wasch-/ und Reinigungsmittels

Anlage 4: Technische Kennblätter zur Beschreibung des verwendeten Nassreinigungs-verfahrens

Anlage 5: Technische Kennblätter für die weiteren zur Trocknung eingesetzten Aggre-

gate[[1]](#footnote-1)1.

Ort:       Zeichennehmer:

(rechtsverbindliche Unter-

Datum:       schrift und Firmenstempel)

1. 1 Nichtzutreffendes ist zu streichen. [↑](#footnote-ref-1)