|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 188**  **Umweltzeichen für „Staubsauger“** |  | **Bitte benutzen Sie diesen Vordruck!** |

Hersteller (Zeichennehmer):

Inverkehrbringer (Zeichenanwender):

Marken-/Handelsname:

Typenbezeichnung:

| **Abschnitt** | **Erklärungen/Nachweise für Staubsauger** | **ja** | **nein** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | **Nennleistungsaufnahme** |  |  |
|  | Das Gerät weist eine Nennleistungsaufnahme im aktiven Betrieb von ≤ 800 Watt auf. |  |  |
|  | Die Nennleistungsaufnahme im aktiven Betrieb auf Teppich beträgt       Watt. |  |  |
|  | Die Nennleistungsaufnahme im aktiven Betrieb auf Hartboden beträgt       Watt. |  |  |
|  | Ein Prüfbericht einer nach EN 60335-1, EN 60335-2-2 bzw. EN 60335-2-69 durchgeführten Messung der Nennleistungsaufnahme liegt bei. | **Anlage 2** |  |
|  | Die Nennleistungsaufnahme ist in der Produktinformation vermerkt. **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.2** | **Jährlicher Energieverbrauch** |  |  |
|  | Das Gerät weist einen jährlichen Energieverbrauch von ≤ 28 kWh/a auf. |  |  |
|  | Die entsprechenden Produktinformation nach Verordnung (EU) 666/2013, bzw. für Akkusauger nach Norm prEN (IEC) 62885-4 liegen dem Antrag bei. **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.3** | **Staubaufnahme auf Teppich und Hartboden** |  |  |
|  | Das Gerät weist eine Staubaufnahme auf Teppichboden von > 0,85 (85%) auf. |  |  |
|  | Das Gerät weist eine Staubaufnahme auf Hartboden mit Ritze von > 1,07 (107%) auf. |  |  |
|  | Die entsprechenden Produktinformation nach Verordnung (EU) 666/2013, bzw. für Akkusauger nach Norm prEN (IEC) 62885-4 liegen dem Antrag bei.  **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.4** | **Staubemission** |  |  |
|  | Der Haushaltsstaubsauger weist eine Staubemission von ≤ 0,01% auf. |  |  |
| **oder** | Der gewerbliche Staubsauger weist eine Staubemission von ≤ 0,01% auf. |  |  |
| **oder** | Der akkubetriebene Bodenstaubsauger weist eine Staubemission von ≤ 0,1% auf. |  |  |
|  | Die entsprechenden Produktinformation nach Verordnung (EU) 666/2013, bzw. für Akkusauger nach Norm prEN (IEC) 62885-4 liegen dem Antrag bei. **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.5** | **Geräuschemissionen und Bewegungswiderstand** |  |  |
|  | Die Geräuschemissionen auf Teppichboden sind ≤ 73dBA (bei 1 pW). |  |  |
| **oder** | Für Geräte mit elektrischer, mechanischer oder per Luftstrom betriebener aktiver Saugdüse:  Die Geräuschemissionen auf Teppichboden sind ≤ 78dBA (bei 1 pW). |  |  |
|  | Die Geräuschemissionen auf Teppichboden betragen       dBA. |  |  |
|  | Ein Prüfbericht einer nach DIN EN 60704-1 bzw. DIN EN 60704-3 sowie DIN EN 60704-2-1 bzw. DIN EN 60335-2-69 durchgeführten Messung bezüglich der Geräusch­emis­sio­nen liegt bei. | **Anlage 4** |  |
|  | Der Bewegungswiderstand mit der Universalbodendüse auf dem Prüfteppich beträgt ≤ 40 N. |  |  |
|  | Der Bewegungswiderstand mit der Universalbodendüse auf dem Prüfteppich beträgt       N. |  |  |
|  | Ein Prüfbericht einer nach EN 60312-1:2017 durchgeführten Messung bezüglich des Bewegungswiderstands liegt bei. | **Anlage 5** |  |
|  | Die Geräuschemissionen und der Bewegungswiderstand sind in den Produktinformationen nach Verordnung (EU) 666/2013, bzw. für Akkusauger nach Norm prEN (IEC) 62885-4 vermerkt. **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.6** | **Materialanforderungen an Kunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile einschließlich Teile des Zubehörs (Saugrohr/-schlauch, Düse etc.)** |  |  |
|  | Der Antragsteller erklärt die Einhaltung aller Anforderungen gemäß Vergabegrundlage Abschnitt 3.6. |  |  |
|  | Die Herstellererklärung über Kunststoffmaterialien liegt bei. | **Anlage P-M** |  |
|  | Eine Liste der verwendeten Gehäusekunststoffe für Teile mit einer Masse ≥ 25 Gramm liegt bei. | **Anlage P-L25** |  |
| **3.7** | **Wartungs- und recyclinggerechte Konstruktion und PCR-Kunststoff**  Der Antragsteller erklärt die Einhaltung aller Anforderungen gemäß Vergabegrundlage Abschnitt 3.7. |  |  |
|  | Eine Anleitung zur Demontage für die Behandler liegt bei. | **Anlage 6** |  |
| **3.8** | **Anforderungen an die Langlebigkeit** |  |  |
| **3.8.1** | **Haltbarkeit der Haushaltsstaubsauger**  Der Antragsteller erklärt die Einhaltung aller Anforderungen gemäß Vergabegrundlage Abschnitt 3.8.1. |  |  |
| **oder** | Ein Prüfbericht gemäß DIN EN 60312-1 bezüglich der Haltbarkeit sowie für die Motorlebensdauer in Anlehnung an DIN EN 60312-1:2017 liegt bei. | **Anlage 7** |  |
| **3.8.2** | **Haltbarkeit für akkubetriebene Staubsauger**  Der Antragsteller erklärt die Einhaltung aller Anforderungen gemäß Vergabegrundlage Abschnitt 3.8.2. |  |  |
|  | Ein herstellereigener Prüfbericht bezüglich der Haltbarkeit liegt bei. | **Anlage 7** |  |
| **3.8.3** | **Bereitstellung von Ersatzteilen** |  |  |
|  | Der Antragsteller garantiert eine Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 8 Jahre ab Produktionseinstellung. |  |  |
|  | Der Antragsteller verpflichtet sich einen technischen Kundendienst vorzuhalten und diesem, technisch versierten Reparateuren und Verbrauchern die Ersatzteile, technischen Unterlagen und ggf. Reparaturunterlagen zur Verfügung zu stellen. |  |  |
|  | Informationen bezüglich der Ersatzteilverfügbarkeit sind in den Produktinformationen vermerkt.  **Seite** | **Anlage 3** |  |
| **3.9** | **Verbraucherinformation** |  |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Angaben zum jährlichen Energieverbrauch für Akku- und Netzbetriebene Staubsauger und zur mittleren Nennleis­tungsaufnah­me (Watt) im Betrieb für Netzbetriebene Staubsauger doku­mentiert (möglichst tabellarische Darstellung). **Seite** | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Angaben zur Staubaufnahme sowie zur Staubemission dokumentiert. **Seite** | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Angaben zu Geräuschemissionen doku­men­tiert. **Seite** | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Angaben zur Batterieart, Batterielebensdauer, Batterieladezyklen sowie zur Wartung und Tauschbarkeit sowie zur Entsorgung der Batterie doku­men­tiert. | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Hinweise zum Wechsel des Staubbeutels bzw. dem Entleeren der Staubbox und der Filter sowie zur Düsenreini­gung dokumentiert. **Seite** | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Angaben zum Gewicht (kg), zum Anteil des PCR-Recyclinganteils (%), zum Aktions­radius (m) für netzbetriebene Sauger sowie zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen und deren Bezugsquellen dokumentiert. **Seite** | **Anlage 3** |  |
|  | In den Produktunterlagen sind Hinweise zur Nutzung des Staubsaugers auf Teppich und Hartboden mittels erkennbarer und wählbarer Einstel­lung auf dem Gerät dokumentiert.  **Seite** | **Anlage 3** |  |

**Anlagen zum Vertrag**

Bitte benutzen Sie den vorliegenden Vordruck der Anlage 1 zum Vertrag.

Die nachstehenden Anlagen 2 bis Anlage 6, P-M, P-L25 sind den Antragsunterlagen beizulegen:

|  |  |
| --- | --- |
| Anlage 2: | Prüfbericht einer nach EN 60335-1, EN 60335-2-2 bzw. EN 60335-2-69 durchgeführten Messung bezüglich der Nennleistungsaufnahme |
| Anlage 3: | Produktinformation nach Verordnung (EU) 666/2013, bzw. für Akkusauger nach Norm prEN (IEC) 62885-4 |
| Anlage 4: | Prüfbericht einer nach DIN EN 60704-1 bzw. DIN EN 60704-3 sowie DIN EN 60704-2-1 bzw. DIN EN 60335-2-69 durchgeführten Messung bezüglich der Geräuschemissionen |
| Anlage 5: | Prüfbericht einer nach EN 60312-1:2017 durchgeführten Messung bezüglich des Bewegungswiderstands |
| Anlage 6: | Anleitung zur Demontage für Behandler |
| Anlage 7: | Bei Haushaltsstaubsaugern Prüfbericht gemäß DIN EN 60312-1 bezüglich der Haltbarkeit sowie für die Motorlebensdauer in Anlehnung an DIN EN 60312-1:2017  Bei akkubetriebenen Staubsaugern herstellereigener Prüfbericht bezüglich der Haltbarkeit |
| Anlage P-M: | Hersteller-/Lieferanten-Erklärung über Kunststoffmaterialien (Vordruck) |
| Anlage P-L25: | Hersteller-/Lieferanten-Erklärung über Kunststoffmaterialien > 25 g (Vordruck) |

Ort:

Datum:

Zeichennehmer:

(rechtsverbindliche Unterschrift

und Firmenstempel)