|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Antragsformular (Anlage 1)** | |  |
|  |  |  |  |
|  | **DE-UZ 216 - Ausgabe Januar 2025** | Betonwaren mit rezyklierten Gesteinskörnungen für den Straßen- und GaLaBau |  |
|  |  |  |  |

**Angaben zum Unternehmen**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Unternehmens: |  |
| Vollständige Anschrift: |  |
|  |  |
|  |  |

**Kontaktperson**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: |  |
| Funktion: |  |
| Telefonnummer: |  |
| E-Mail-Adresse: |  |

**Produktionsstätte (sofern abweichend von der Unternehmensanschrift)**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Unternehmens: |  |
| Vollständige Anschrift: |  |
|  |  |
|  |  |

**Angaben zum Produkt**

|  |  |
| --- | --- |
| Handelsname des Produkts: |  |

Bitte geben Sie die Art des Betonproduktes an:

Pflastersteine nach DIN EN 1338

Platten nach DIN EN 1339

Bordsteine nach DIN EN 1340

Betonfertigteile nach DIN EN 13198

Terrazzoplatten nach DIN EN 13748-2

Rasengittersteine nach der Richtlinie Nicht genormte Betonprodukte

Haufwerksporige Pflastersteine nach DIN 18507-1

Bitte geben Sie den Anteil an rezyklierten, werkseigenen Reststoffen oder anderweitigen Bau- und Abbruchabfällen an:

**3.1.3 Zement**

Folgende Zementart wird im Produkt verwendet:

**3.1.4 Halogene**

Dem Produkt werden keine halogenierten organischen Verbindungen zugesetzt.

**3.1.5 Biozide**

Dem Produkt werden keine Biozide gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zugesetzt.

**3.2.3 Versickerungsfähige Deckschichten (optional)**

Das Produkt ist zur Herstellung versickerungsfähiger Deckschichten geeignet.

Infiltrationsbeiwert Ki = m/s

**3.3 Umweltproduktdeklaration**

Bitte geben Sie die Webadresse an, unter der Ihre EPD gefunden werden kann:

**3.5 Rücknahmesystem (freiwillig)**

Wir nehmen an einem herstellerübergreifenden Rücknahmesystem für Betonwaren teil.

**3.7 Produktinformation**

Bitte stellen Sie sicher, dass die Begleitinformation folgende Angaben enthält:

Gesamttreibhauspotenzial der Betonwaren

Angabe des Produktes, welches zur Herstellung einer versickerungsfähigen Deckschicht geeignet ist.

Pflegehinweise zur Erhaltung der versickerungsfähigen Deckschicht.

Hinweis, dass kein Tausalz und keine chemischen Taumittel auf versickerungsfähigen Flächen verwendet werden darf.

**3.8 Verpackung**

Bitte geben Sie den Rezyklat-Anteil der Verpackung an:

Bitte geben Sie das Verpackungsmaterial an:

**Einzureichende Dokumente / Antragsunterlagen**

**Anlage 1 (Vordruck):** allgemeines Antragsformular

**Anlage 2 (Vordruck):** Formulierung / Rezeptur der Betonwaren

**Anlage 3 (Vordruck):** Herstellererklärungen für Rohstoffe

Sicherheitsdatenblätter für Rohstoffe

Stoffstrombilanz der rezyklierten Gesteinskörnungen

Prüfnachweis nach DIN/TS 51012 oder DIN 51012

Leistungserklärung gemäß DIN 4226-101 und DIN 4226-102

CE-Kennzeichnung gemäß einschlägiger Norm

Dynamischer Oberflächenauslaugtest (Prüfnachweis Ökotoxizität)

Urkunde Prüfinstitut (DIN EN ISO/IEC 17025; GLP)

Verlegeanleitung

ggf. Prüfnachweiß gemäß TP Gestein-StB Teil 8.3.3, TP Gestein-StB Teil 8.3.4 oder ASTM C

1781/C 1781M

EPD nach DIN EN 15804 bzw. Bestätigung des EPD-Anbieters

Energiebilanz inkl. Angaben zur Organisationsstruktur zur Verbesserung der Energieeffizienz

Stromkennzeichnung und Stromliefervertrag

ggf. Nachweis über Stromerzeugung durch eigene Erneuerbare-Energie-Anlagen

ggf. Bescheinigung über Teilnahme an Rücknahmesystem

Löschungsnachweise der Emissionsminderungsgutschriften / Zertifikate

Begleitinformation / Technisches Datenblatt

Etikett der Verpackung (z.B. Foto)

**Falls Sie abweichende Anmerkungen zu einem Kriterium haben, dann tragen Sie diese bitte hier ein:**

|  |
| --- |
|  |

**Der Antragsteller erklärt die Einhaltung aller Anforderungen, die in den Vergabekriterien der DE-UZ 216 aufgelistet sind.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ort:** |  |  |  |
|  |  |  |
| **Datum:** |  |  |
|  |  |  |

**Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel**