|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 4 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 217a  DIESE ANLAGE GILT FÜR: Antragsteller als Direkteinleiter** | **Bitte nur dieses Formular verwenden!** |

Umweltzeichen für "Papiere aus 100% Altpapier für

Papiertragebehältnisse“

Tabelle 3-2 Zulässige Höchstwerte für Emissionsparameter (Abwasser) bei der Papierherstellung als Jahresmittelwerte (gilt nicht für die Herstellung von Spezialpapieren)

Bitte ankreuzen, wenn es zutrifft und ausfüllen:

**PAPIERFABRIK MIT DEINKING:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Höchstwert für Abwasser-Emission  (Jahresmittelwert als Fracht oder Konzentration) | Gemessener ISTWERT  (bitte auch die Einheit angeben) |
| Abwasser-Volumenstrom | <15 m3/Adt |  |
| CSB | <3 kg/Adt |  |
| BSB5 | <0,15 kg/Adt oder <25 mg/l |  |
| AOX | < 0,01 kg/Adt |  |
| Gesamt N (anorganisch + organisch N) (TNb) | 0,07 kg/Adt oder 15 mg/l |  |
| Gesamt-P | 0,008 kg/Adt oder 1,2 mg/l |  |

Bitte ankreuzen, wenn es zutrifft und ausfüllen:

**PAPIERFABRIK OHNE DEINKING:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Höchstwert für Abwasser-Emission  (Jahresmittelwert als Fracht oder Konzentration) | GEMESSENER ISTWERT (bitte auch die Einheit angeben) |
| Abwasser-Volumenstrom | <5 m3/Adt |  |
| CSB | <1,2 kg/Adt |  |
| BSB5 | <0,15 kg/Adt oder <25 mg/l |  |
| AOX | < 0,01 kg/Adt |  |
| Gesamt N (anorganisch + organisch N) (TNb) | 0,07 kg/Adt oder 15 mg/l |  |
| Gesamt-P | 0,008 kg/Adt oder 1,2 mg/l |  |

\* Adt = Tonne luftgetrocknetes Papier (**A**ir **d**ried **t**on)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ort:** |  |  |  |
|  |  |  |
| **Datum:** |  |  |

**Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel  
des Antragstellers**